چراغ با سبد محافظ
چراغ با سبد محافظ مدل گارد، با طراحي مستحکم و پيشرفته و درجه مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP44)، برای نصب بصورت روکار در فضاهای صنعتی و تونل ها تولید و عرضه می گردد.
از ویژگی های الکتریکی این چراغ ها ماژول COB LED شرکت ترایدونیک اتریش با طول عمر بیش از 50000 ساعت و درایور الکترونیکی با بازده بالای 90% و ضریب توان >0.9 بوده و آماده در دمای رنگ 3000 و 4000 کلوین می باشد.
تمامی محصولات دارای 5 سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.