چراغ خطی
بدلیل بهره گیری از چراغ خطی (نور خطی) یا لاین نوری در معماری مدرن، صنایع روشنایی نورانه اقدام به تولید این دسته از محصولات نموده است. چراغ خطی LED روکار مدل لاین در عرضهای 3.5 ، 6 و 9 سانتی متر به منظور نورپردازی و روشنایی خطی انواع فضاها، و در طول های سفارشی و رنگ های متنوع تولید و عرضه می گردد.

ویژگی های چراغ خطی
چراغ خطی یا لاین نوری علاوه بر افزودن به حس مدرنیته و سادگی محیط، دارای تمامی مزایای دیگر چراغ های LED از جمله بازده، ایمنی، کیفیت نور و طول عمر بالا نیز می باشد. به همین دلیل استفاده از نور خطی در معماری  امروز، چه به منظور تامین نور اصلی و یا کاربری صرفا دکوراتیو افزایش پیدا کرده است.

ویژگی های الکتریکی چراغ لاین
از ویژگی های الکتریکی چراغ های لاین ماژول SMD LED شرکت ترایدونیک اتریش با طول عمر بیش از 50000 ساعت و درایور الکترونیکی با بازده بالای 90% و ضریب توان >0.9 بوده و آماده در دمای رنگ 3000، 4000، 5000، 6500 کلوین و TW می باشد.

کاربرد نور خطی
نور خطی گستره ی وسیعی از کاربردها در فضاهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، اقامتگاهی، فروشگاه ها، هتل ها و … را در بر می گیرد و علاوه بر تامین نور اصلی فضاها تا ارتفاع 8 متر ، جلوه ای مدرن به فضا می بخشند.

تمامی محصولات دارای 5 سال ضمانت و خدمات پس از فروش می باشند.

پیشنهاد ما این است قبل از انتخاب محصول مقالات مربوط را از اینجا مطالعه کنید.

همچنین پروژه های مربوطه را در Linked in مشاهده فرمایید.

