چراغ دفنی
چراغ دفنی نووا با طراحی لبه دار و بدنه استیل و درجه مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP65)، مناسب جهت استفاده در کف فضاهای داخلی و خارجی می باشد.

از ویژگی های الکتریکی این چراغ ها ماژول COB LED شرکت ترایدونیک اتریش با طول عمر بیش از 50000 ساعت و درایور الکترونیکی با بازده بالای 90% و ضریب توان >0.9 بوده و آماده در دمای رنگ 3000 و 4000 کلوین می باشد.

تمامی محصولات دارای 5 سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند