چراغ خطی نور مخفی هیدن
با توجه به استفاده روز افزون از نورپردازی غیر مستقیم و طراحی فضاهای مدرن با نور مخفی ، چراغ خطی نور مخفی هیدن با طراحی 45 درجه و نور یکنواخت مناسب برای نور پردازی مخفی بوده و تغییر بی نظیری در معماری داخلی شما ایجاد می کند.

از ویژگی های الکتریکی این چراغ ها نوار SMD LED STRIP شرکت ترایدونیک اتریش با طول عمر بیش از 50000 ساعت و درایور الکترونیکی با بازده بالای 90% و ضریب توان >0.9 بوده و آماده در دمای رنگ 3000، 4000، 6500 کلوین , RGB می باشد.

چـراغ خطی نـور مخفـی مدل “هیــدن” با قابلیت تولید در طول های سفارشی و رنگ های متنوع ، مناسب برای فضا های داخلی با معماری مدرن نظیر ساختمان های اداری، تجاری، آموزشی، فروشگاه ها، هتل ها و سالن های نمایش می باشد.

تمامی محصولات دارای 5 سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.